**Opatrenia pre prípad havárie pri manipulácii**

**s nebezpečnými odpadmi**

|  |  |
| --- | --- |
| Katalógové číslo | **16 07 09** |
| Kategória | **N** |
| Názov | Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikálne a chemické vlastnosti** | Tuhé alebo kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky |
| Nebezpečné vlastnosti | H 5: Škodlivosť  H 14: Ekotoxicita |
| Spôsob nakladania | D 10: Spaľovanie na pevnine |
| **Opatrenia pri haváriách a požiaroch** | Zabrániť vniknutiu do pôdy, podzemných a povrchových vôd a do kanalizácie.  Lokalizovať miesto úniku odpadov a zamedziť ďalšiemu úniku.  Postupovať podľa havarijného plánu. |
| Prvá pomoc | Pri nadýchaní: vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch  Pri náhodnom požití: vypiť väčšie množstvo vody, vyplachovať ústa vodou a okamžite vyhľadať lekársku pomoc  Pri kontakte s pokožkou: odstrániť znečistený odev, umyť čistou vodou  Pri zasiahnutí očí: vypláchnuť veľkým množstvom vody  Po vykonaní preventívnych opatrení vyhľadať lekára. |
| Manipulácia s odpadom | Pri manipulácii s odpadom používať predpísané OOPP – rukavice, okuliare, ochranný odev.  V prípade vzniku havarijnej situácie súvisiacej s predmetným odpadom postupovať v zmysle plánu havarijních opatrení pri nakladaní s nebezpečným odpadom. |

**Opatrenia pre prípad havárie pri manipulácii**

**s nebezpečnými odpadmi**

|  |  |
| --- | --- |
| Katalógové číslo | **17 04 09** |
| Kategória | **N** |
| Názov | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikálne a chemické vlastnosti** | Kovové odpady obsahujúce nebezpečné látky |
| Nebezpečné vlastnosti | H 14: Ekotoxicita |
| Spôsob nakladania | D 1: uloženie do zeme alebo na povrchu zeme  (Zneškodnenie uložením na skládke odpadov príslušnej triedy:  skládke nebezpečných odpadov zmluvného externého prevádzkovateľa) |
| **Opatrenia pri haváriách a požiaroch** | Zabrániť vniknutiu do pôdy, podzemných a povrchových vôd a do kanalizácie.  Lokalizovať miesto úniku odpadov a zamedziť ďalšiemu úniku.  Postupovať podľa havarijného plánu. |
| Prvá pomoc | Pri nadýchaní: Vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch  Pri náhodnom požití: vypiť väčšie množstvo vody, vyplachovať ústa vodou a okamžite vyhľadať lekársku pomoc  Pri kontakte s pokožkou: odstrániť znečistený odev, umyť čistou vodou  Pri zasiahnutí očí: vypláchnuť veľkým množstvom vody  Po vykonaní preventívnych opatrení vyhľadať lekára. |
| Manipulácia s odpadom | Pri manipulácii s odpadom používať predpísané OOPP – rukavice, okuliare, ochranný odev.  V prípade vzniku havarijnej situácie súvisiacej s predmetným odpadom postupovať v zmysle plánu havarijních opatrení pri nakladaní s nebezpečným odpadom. |

**Opatrenia pre prípad havárie pri manipulácii**

**s nebezpečnými odpadmi**

|  |  |
| --- | --- |
| Katalógové číslo | **17 04 10** |
| Kategória | **N** |
| Názov | Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikálne a chemické vlastnosti** | Káble znečistené olejom, uhoľným dechtom a inými nebezpečnými látkami |
| Nebezpečné vlastnosti | H 14: Ekotoxicita |
| Spôsob nakladania | D 1: uloženie do zeme alebo na povrchu zeme  (Zneškodnenie uložením na skládke odpadov príslušnej triedy:  skládke nebezpečných odpadov zmluvného externého prevádzkovateľa) |
| **Opatrenia pri haváriách a požiaroch** | Zabrániť vniknutiu do pôdy, podzemných a povrchových vôd a do kanalizácie.  Lokalizovať miesto úniku odpadov a zamedziť ďalšiemu úniku.  Postupovať podľa havarijného plánu. |
| Prvá pomoc | Pri nadýchaní: Vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch  Pri náhodnom požití: vypiť väčšie množstvo vody, vyplachovať ústa vodou a okamžite vyhľadať lekársku pomoc  Pri kontakte s pokožkou: odstrániť znečistený odev, umyť čistou vodou  Pri zasiahnutí očí: vypláchnuť veľkým množstvom vody  Po vykonaní preventívnych opatrení vyhľadať lekára. |
| Manipulácia s odpadom | Pri manipulácii s odpadom používať predpísané OOPP – rukavice, okuliare, ochranný odev.  V prípade vzniku havarijnej situácie súvisiacej s predmetným odpadom postupovať v zmysle plánu havarijních opatrení pri nakladaní s nebezpečným odpadom. |